Пневматический нагнетатель 
для пластичных смазок
（61501480）

Руководство по эксплуатации
Меры предосторожности
ВНИМАНИЕ: При использовании нагнетателя необходимо постоянно соблюдать основные меры предосторожности в целях снижения риска получения травм или повреждения оборудования.

1. Поддерживайте порядок на рабочем месте. Беспорядок на рабочих местах приводит к травмам.

2. Соблюдайте надлежащие условия на рабочем месте. Не используйте установку и электроинструменты в сырых или влажных местах. Не подвергайте установку и электроинструменты воздействию дождя. Обеспечьте надлежащее освещение на рабочем месте. Не используйте электроинструменты вблизи горючих газов и жидкостей.

3. Не давайте детям. Не допускайте детей в рабочую зону. Запрещается использование станков, инструментов или удлинителей в присутствии детей.

4. Храните установку надлежащим образом. Если не используете данное оборудование, храните его в сухом месте во избежание ржавления. Всегда блокируйте его и держите в недоступном для детей месте.

5. Используйте надлежащие инструменты для работы. Не пытайтесь использовать непредусмотренные инструменты или оборудование вместо специальных. У каждого оборудования есть свое назначение. Правильно подобранное оборудование сделает работу лучше и безопаснее. Не модифицируйте специальный инструмент и не используйте его не по назначению.

6. Используйте подходящую одежду. Не носите просторную одежду или украшения, они могут попасть в движущиеся части. Во время работ рекомендуется использовать защитную, непроводящую электричество одежду и нескользящую обувь. В случае прически с длинными волосами используйте головной убор.

7. Используйте защиту глаз и ушей. Всегда используйте одобренные ANSI защитные очки. Носите одобренные ANSI защитную маску или респиратор при работе в условиях наличия химической пыли или тумана.

8. Не склоняйтесь над оборудованием. Сохраняйте точку опоры и равновесие постоянно. Не нагибайтесь и не перегибайтесь через работающее оборудование.

9. Аккуратно обращайтесь с оборудованием. Периодически проверяйте кабели и шланги. В случае их повреждения, замените или отремонтируйте в ремонтной службе. Рукоятки постоянно должны быть сухими и чистыми без следов масла и смазок.

10. Убирайте гаечные и установочные ключи. Убедитесь в том, что гаечные и установочные ключи удалены из установки или рабочих поверхностей оборудования.

11. Избегайте непреднамеренного запуска оборудования. Перед подсоединением шлангов к неработающему оборудованию убедитесь в том, что давление воздуха в неработающем оборудовании отсутствует.

12. Проявляйте бдительность. Аккуратно работайте с оборудованием, не используйте его в случае утомления.

13. Проверьте оборудование на предмет поврежденных деталей. Любые поврежденные детали необходимо тщательно осмотреть перед использованием, чтобы убедиться в надежности работы оборудования. Проверяйте калибровку и фиксацию движущихся деталей, любые поврежденные детали, крепежные приспособления, а также любые условия, способные повлиять на нормальную работу оборудования. Любые поврежденные детали необходимо отремонтировать или заменить с помощью квалифицированного техника. Не используйте оборудование, если элементы управления не работают надлежащим образом.

14. Запасные части и дополнительные приспособления. При сервисном обслуживании используйте только идентичные запасные части. Использование других запчастей лишает гарантии. Разрешается использовать только аксессуары, предназначенные для этого оборудования.
15. Не включайте оборудование под воздействием алкогольных и наркотических средств. При приеме лекарств внимательно изучите их описание и воздействие. Если они влияют на вашу реакцию, или притупляют чувства, воздержитесь от работы с оборудованием. 
16.  Обслуживание. В целях безопасности, необходимо проводить регулярное обслуживание установки квалифицированным специалистом. 
17. Информация для лиц с кардиостимуляторами. Лица с кардиостимуляторами должны проконсультироваться с лечащим врачом перед использованием данной техники. Электромагнитные поля вблизи кардиостимулятора могут создавать помехи в работе или поломку последнего. Кроме того, указанные лица должны:

- Соблюдать осторожность при работе возле высоковольтных проводов или распределителя зажигания при работающем двигателе.

- Всегда выключать двигатель перед работой с топливной аппаратурой.

Внимание: производительность данного прибора может изменяться в зависимости от давления воздуха и объема ресивера компрессора.
особые правила безопасности
Данное оборудование должно использоваться только квалифицированным персоналом. Использовать установку допускается только после прочтения и понимания правил безопасности и правил эксплуатации в данной инструкции.

1. Не курите рядом с оборудованием 
2. Рабочее место должно хорошо вентилироваться 
3. Если обнаружена утечка в оборудовании или шлангах немедленно отключите давление и устраните неисправность 
4. Не превышайте максимально допустимое давление воздуха. Это может привести к поломке. См. спецификацию на стр. 5
5. Рядом с оборудованием всегда должен находиться огнетушитель с фосфатом аммония (типа ABC) 
6. Всегда предохраняйте вашу кожу и глаза от контакта со смазкой
Технические Данные:

1. Нагрузка тележки: 20-60 кг
2. Внутренний диаметр Резервуара для Смазки: 385мм
3. Диаметр опорной мембраны: 370 мм
4. Давление смазки на выходе: 25-30 МПа (3,575~4,290 PSI)

5. Давление воздуха: 0.5-0.6 МПа（71.5~85.8 PSI）

6. Коэффициент сжатия: 50:1

7. Размер шланга: 1/2”(внешний), длина 2 м
Особенности:

Требуется применение безопасного, экологичного, не дающего искр нагнетателя воздуха 
Эксплуатация:

Подготовка к работе
1. Поставьте бак на тележку 
2. Поставьте насос, установите крышку с мембраной на бак под углом в 20-30 градусов
3. Убедитесь, что уплотнительные резинки целые и плотно прилегают к баку 
4. Затяните фиксаторы (на крышке и рукоятке) 

5. Поднимите верхнюю крышку, заполните бак смазкой
6. Установите крышку перпендикулярно, что бы заборная трубка опустилась до самого дна бочки 

7. Затяните фиксаторы.

8. Устройство готово к работе
Нанесение Смазки
1. Подключите компрессор к установке 

2. Нанесите столько смазки, сколько необходимо. 

3. Отключите компрессор, отсоедините шланг 

4. Очистите установку от остатков смазки. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

1. Не подключайте давление воздуха, если это не требуется для работы.

2. Не направляйте заправочный пистолет на людей, животных и т.д. во избежание травм и повреждений, т.к. давление в установке со смазкой может достигать 4290 PSI (300 кгс/см2)

Обслуживание:

1. Всегда доливайте небольшое количество смазочного масла на подвижную часть насоса
2. Не допускайте попадания водяного пара в оборудование из воздушного нагнетателя
Устранение Неполадок:
1. Смазка не прокачивается через пистолет
1 Проверьте пенетрацию смазки, если она очень густая, разбавьте небольшим количеством моторного масла; 

2 Если пенетрация в норме, проверьте уплотнения на предмет повреждений. (Примеси в смазке иногда могут повредить уплотнения).
2. Насос не работает
1. Проверьте, достигло ли давление рабочего состояния. 

2. Проверьте агрегат на наличие засоров во впускных шлангах/клапанах. 

3. Проверьте агрегат на наличие протечек.
4.  Проверьте исправность кромок направляющих
5. Проверьте концентрацию смазки (если она слишком высокая, разбавьте небольшим количеством моторного масла) 

6. Проверьте, достаточно ли смазки в баке.
3. Протечки смазки
Проверьте уплотнения на кромках (замените уплотнения и тщательно подгоните их)

Проверьте фиксаторы/болты.

4. Выходит недостаточно смазки 
1. Проверьте трубку на наличие засоров (в случае наличия засоров очистите трубку)
2. Проверьте пистолет и бак на наличие засоров (в случае наличия засоров прочистите их)
3. Протечка смазки в движущих частях нагнетателя пластичных смазок 
Проверьте уплотнение на наличие повреждений (в случае повреждения замените уплотнение) 

В случае поломки деталей незамедлительно замените их.
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