Пневматическая установка для замены масла.

Модель: HC-2085
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ: При использовании нагнетателя необходимо постоянно соблюдать основные меры предосторожности в целях снижения риска травмы и повреждения оборудования.

1. Соблюдайте порядок и чистоту на рабочем месте. Беспорядок на рабочих местах приводит к травмам.

2. Поддерживайте надлежащие условия для работы. Не используйте установку и электроинструменты в сырых или влажных местах. Не оставляйте установку и электроинструменты под дождем. Обеспечьте надлежащее освещение на рабочем месте. Не используйте электроинструменты вблизи горючих газов и жидкостей.

3. Не допускайте детей в рабочую зону. Запрещается использование детьми установки, инструментов или удлинителей.

4. Храните оборудование надлежащим образом. Неиспользующееся оборудование храните в сухом месте во избежание ржавления. Всегда блокируйте его и держите в недоступном для детей месте.

5. Используйте профессиональные инструменты для работы. Не пытайтесь использовать неподходящие инструменты или оборудование вместо специальных. У каждого инструмента есть свое назначение. Правильно подобранный инструмент позволит выполнить работу качественнее и безопаснее. Не изменяйте данный инструмент и не используйте его не по назначению.

6. Используйте подходящую одежду. Не носите просторную одежду или украшения, т.к. они могут попасть в движущиеся части. Во время работ рекомендуется использовать защитную, непроводящую электроток одежду и нескользящую обувь. Для защиты длинных волос используйте головной убор.

7. Используйте защиту глаз и ушей. Всегда используйте одобренные ANSI защитные очки. Носите одобренные ANSI защитную маску или респиратор при работе в условиях наличия химической пыли или тумана.

8. Не склоняйтесь над установкой. Сохраняйте точку опоры и равновесие постоянно. Не нагибайтесь и не перегибайтесь через работающее оборудование.

9. Аккуратно обращайтесь с установкой. Периодически проверяйте кабели и шланги. В случае их повреждения, замените или отремонтируйте в ремонтной службе. Рукоятки постоянно должны быть сухими и чистыми без следов масла или смазок.

10. Убирайте гаечные и установочные ключи. Убедитесь в том, что гаечные и установочные ключи удалены с установки или других рабочих поверхностей оборудования.

11. Избегайте непреднамеренного запуска оборудования. Перед подсоединением шлангов к установке убедитесь в том, что давление воздуха отключено.

12. Проявляйте бдительность. Соблюдайте аккуратность при работе с установкой, прекратите работу в случае утомления.

13. Проверьте оборудование на наличие поврежденных деталей. Детали, которые могут быть повреждены, необходимо тщательно осмотреть перед использованием, чтобы убедиться в корректности работы оборудования. Проверяйте калибровку и фиксацию движущихся деталей, любые поврежденные детали, крепежные приспособления, а также условия, способные повлиять на нормальную работу оборудования. Любые поврежденные детали необходимо отремонтировать или заменить с помощью квалифицированного техника. Не используйте оборудование, если элементы управления работают неправильно.

14. Запасные части и дополнительные приспособления. При сервисном обслуживании используйте только идентичные запасные части. Использование других запчастей лишает гарантии. Разрешается использовать только аксессуары, предназначенные для данного оборудования.

15. Не используйте оборудование под воздействием алкогольных и наркотических продуктов. При приеме лекарств внимательно изучите их описание и воздействие. Если они влияют на вашу реакцию, или притупляют чувства, воздержитесь от работы с установкой. 

16. Обслуживание. В целях безопасности, необходимо проводить регулярное обслуживание агрегата с помощью квалифицированного специалиста. 

Внимание: производительность данного прибора может изменяться в зависимости от давления воздуха и производительности компрессора.
особые правила безопасности

Данное оборудование должно использоваться только квалифицированным персоналом. Эксплуатировать установку допускается только после прочтения и понимания правил безопасности и правил эксплуатации, указанных в данной инструкции.

1. Не курите рядом с оборудованием 

2. Рабочее место должно хорошо вентилироваться 
3. Если обнаружена утечка в установке или шлангах, немедленно отключите давление и устраните неисправность. 
4. Не превышайте максимально разрешенное давление воздуха. Это может привести к поломке. См. спецификацию на стр. 5
5. Рядом с установкой всегда должен находиться огнетушитель с фосфатом аммония (типа ABC) 
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6. Всегда предохраняйте вашу кожу и глаза от контакта с маслом или растворителями.
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7. Не запускайте двигатель во время работы установки во избежание травм персонала и повреждения щупов.
8. Будьте осторожны при выполнении откачки масла, так как его температура примерно 40~60 °С
9. Отработанное масло необходимо утилизировать надлежащим образом. Пожалуйста, обратитесь в соответствующие местные учреждения по вопросу утилизации за подробной информацией. 
Названия частей:
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Сверху вниз:
1. Масляная ванна
2. Шаровой клапан 1
3. Телескопическая трубка
4. Генератор вакуума

5. Вакуумный манометр

6. Впускной вакуумный шланг
7. Выпускной шланг масла

8. Рукоятка

9. Ящик с инструментом

10. Впускной воздушный клапан

12. Впускное отверстие для воздуха
13. Захват выходной

14. Шаровой клапан 2

15. Запорный винт

16. Масляный резервуар

17. Шланг для откачки масла
18. Впускной масляный клапан

19. Штуцер крепления масляного щупа
20. Ролики

21. Колеса
Спецификация: 
Основная функция: Удаление использованных старых жидкостей или масла из двигателя с помощью щупов или способом слива в воронку/масляную ванну.
	Давление воздуха на входе.
	86~114 PSI / 6~8 кгс/см2 (экстракция)

14~28 PSI / 1~2 кгс (выпуск)

	Потребление воздуха:
	200 л/мин

	Степень сжатия:
	0 ~ -12 PSI/0~-0.1 МПа (Зона между красным и зеленым )

	Объем бака:
	80 л

	Объем ванночки:
	12 л

	Рабочая температура:
	40~60℃(для моторного масла)

	Тип жидкости:
	Моторное масло/технологические жидкости

	Вес нетто:
	24 кг


Информация по комплекту поставки
Пожалуйста, проверьте комплект на предмет повреждений при получении. В случае наличия поврежденных элементов обратитесь в клиентскую службу и по возможности приложите фотографии поврежденных элементов.

Комплект поставки:

1. Установка для откачки масла (80 л) 1 шт
2. Ванночка 1 шт
3. Комплект Шлангов 1 шт
4. Щупов с гильзами 6 шт
5. Инструкция пользователя 1 шт
Инструкция по Эксплуатации
1) Установка 
1. Откройте коробку, достаньте оборудование, проверьте на наличие повреждений. При обнаружении повреждений немедленно обратитесь к дистрибьютору

2. Отвинтите блокировочный винт (стр. 4), Освободите трубу, вытяните ее наверх до конца и зафиксируйте (стр. 4)
3. Насадите ванночку на трубу по часовой стрелке (стр. 4).

2) Подготовка 
1. Проверьте правильность соединения всех шлангов. 

2. Все клапаны должны быть закрыты. 

3. Выключите двигатель автомобиля. 

4. Температура масла должна быть около 40~60℃. 
3) Создание вакуума 
5. Рабочее давление воздуха: 86~114 psi / 6~8 кгс, потребление воздуха: 200 л/мин. 
6. Перекройте все вентили кроме шарикового клапана 2 (стр. 4). 

7. Подключите компрессор к оборудованию через клапан входа воздуха для создания вакуума (стр. 4). 

8. Постепенно поворачивайте клапан впуска воздуха (устанавливается потребителем) и начните создавать вакуум. 

9. Когда показатель вакуума достигнет максимума, отключите воздух. Создание вакуума займет 3 минуты. 

10. Отсоедините шланг с воздухом (если требуется длительная откачка оставьте шланг подсоединенным). 

11. Все готово для откачки
4) Откачка масла 
1. Перекройте все вентили перед началом откачки. 

2. Выберите подходящий щуп (следует выбирать самый большой подходящий) и плотно присоедините к установке (рис. 2)

3. Засуньте конец щупа в двигатель. 

4. Откройте вентиль откачки (рис. 2), масло начнет выкачиваться из двигателя 

5. После конца операции закройте вентиль откачки обратно. 

Важно: Максимальная температура масла 60° С, не превышайте ее. Во избежание ожога держитесь за резиновую ручку во время выкачивания.
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СЛЕВА НАПРАВО: 

1. Шаровой клапан

2. Рукав

3. Трубка откачки/экстракции

4. Щупы откачки

5) Сбор масла 
1. Поднимите автомобиль на нужную высоту, установите оборудование под отверстием для слива масла, установите трубку на нужной высоте.
2. Отвинтите клапан для слива масла у автомобиля, затем поверните клапан на трубе (стр. 4). 

3. Поверните вентиль для спуска воздуха (стр. 4).
4. После этого начнется слив масла из ванночки в бак. 

5. Завинтите клапан у автомобиля. 

6. Наполнение бака так же возможно, если перед этим там был образован вакуум.
Предохранитель 

Предохранитель срабатывает, если давление превысит 28 psi.
6) Слив масла из резервуара 
Когда резервуар для масла почти заполнится (см. заднюю прозрачную трубку), вам следует слить и утилизировать масло в соответствии с нормами, принятыми законодательством. 

1. Перекройте все вентили, кроме вентиля на шланге слива. 

2. Положите трубку для слива масла (стр. 4) в емкость для утилизации. 

3. Подключите компрессор к шлангу подачи воздуха.
4. Поверните вентиль для подачи воздуха (стр. 4), масло начнет выходить из бака. Держите шланг за ручку во избежание разбрызгивания масла. 

5. После слива масла отсоедините шланг подачи воздуха. 
6. Закройте все вентили и поставьте шланги на место. 

Возможные неисправности
А: Не создается вакуум 
a) Проверьте давление на впускном клапане: оно должно быть 86~114 psi /6~8 кгс. 

b) Проверьте правильность установки вентилей.
c) Проверьте установку на герметичность.

В: Вакуум есть, но устройство не работает 
a) Проверьте герметичность уплотнения переходника и щупа. 

b) Температура масла выше или ниже нормы (обычная температура 40~60°С).
c) Масло очень густое, удалите загустевшее масло.
d) Убедитесь, что все вентили правильно повернуты. 

e) Проверьте засоры в шланге, и не касается ли щуп дна бака.

Техобслуживание
a) Регулярно проверяйте оборудование на наличие утечек. 

b) Проверьте все шланги, все соединения должны быть герметичны. 

c) Использованное масло надо сразу утилизировать, чтобы избежать коррозии оборудования. 

d) Если Вы работаете длительное время (обычно год), проверяйте переходники щупов на предмет протечек.
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