Установка для обслуживания 
систем охлаждения двигателей
Модель GD-522А

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Параметр
	Описание

	Функции
	Диагностика, промывка и замена жидкости в системах охлаждения различных типов автомобилей

	Электропитание
	переменный ток 220В

	Шланги подачи  и отвода жидкости
	2 шт. 126 (L) x1/2 дюйма (1-красный, 1-черный) 

1 шт. 137(L) x1/2 дюйма  (красный); 

Все с герметичными быстроразъемными соединениями 300 PSL(макс.) номинально.

	Регулятор давления
	Ручной диск управления, блокировка, 1-1/2*1-1/2 дюймов.

	Манометры давления
	2 шт. - 3/4 дюйма; 

0~100 PSI, увеличение 20 PSI; 

0~7 Bar, увеличение на 1 и 1/10 Bar.

	Емкости для жидкости
	2  емкости по 8  галлонов  (для  свежей  и  отработанной  жидкости)

	Аксессуары
	комплект шлангов, фитингов и адаптеров


Хранение инструкции

Это руководство потребуется для ознакомления с правилами техники безопасности, инструкциями по подсоединениям,  процедурами  по  работе   и  техническому  обслуживанию,  списком  запчастей  и диаграммой. Храните счет-фактуру вместе с руководством. Номер счета-фактуры рекомендуется написать на внутренней стороне установки. Руководство и счет-фактуру необходимо хранить в надежном сухом месте для возможного использования в будущем.

Правила техники безопасности

Внимание: При работе с установкой необходимо соблюдать основные правила техники безопасности в целях снижения риска получения травмы или повреждений оборудования. Прочитайте все разделы инструкции перед тем, как приступать к работе.

1) Поддерживайте рабочее место в чистоте и порядке. Загроможденное рабочее место может стать причиной травмы.

2) Следите за условиями на рабочем месте. Не используйте оборудование или электрический инструмент во влажной или мокрой среде. Не устраивайте рабочую зону под дождем, обеспечивайте хорошее освещение. Не используйте электрический инструмент вблизи горючих газов или жидкостей.

3) Не подпускайте к оборудованию детей. Дети не должны находиться в рабочей зоне. Не позволяйте детям прикасаться к станкам, инструментам или соединительным шлангам.

4) Храните оборудование, которое не задействовано. Неиспользуемые инструменты и оборудование следует хранить в сухом месте, чтобы предотвратить коррозию. Следует закрывать инструмент на ключ, чтобы дети не имели к нему доступа.

5)   Используйте   профессиональный   инструмент.   Не   пытайтесь   использовать  неподходящий инструмент  или  приспособления  для  работы,  которую  необходимо  выполнять  специальным   инструментом.   Есть   определенные цели, для которых оборудование предназначается.  Установка сделает работу лучше и безопаснее в том режиме, на который она рассчитана. Нельзя вносить изменения в установку и использовать ее в целях, для которых она не предназначена.

6) Одевайтесь соответствующим образом. Не надевайте слишком свободную одежду и украшения, которые могут попасть в движущиеся узлы. Используйте для работы защитную электроизолирующую одежду и обувь с нескользкой подошвой. Длинные волосы следует убирать под головной убор.

7) Используйте защиту для глаз и ушей. Работая с химической пылью или туманом всегда необходимо использовать сертифицированный противопылевой респиратор.

8) Не склоняйтесь над установкой. Необходимо всегда иметь твердую опору и не терять равновесия.

9) Бережно обращайтесь с оборудованием. Следует периодически проверять провода и шланги установки на предмет наличия повреждений. Необходимо содержать установку в чистом виде, всегда очищать от масла или смазки.

10) Убирайте гаечные ключи и отвертки. Проверяйте, чтобы гаечные ключи и отвертки не оставались на установке и приборах, когда приступаете к работе.

11) Избегайте случайного включения оборудования. Перед тем, как будете подсоединять шланги, убедитесь в том, что давление воздуха отсутствует.

12) Будьте внимательны. Всегда следите за тем, что Вы делаете, проявляйте бдительность. Не работайте с оборудованием, когда Вы устали.

13) Проверяйте, нет ли поврежденных частей. Перед тем, как приступать к работе, необходимо внимательно проверить каждую часть, которая может показаться поврежденной, и выяснить, сможет ли установка работать правильно и выполнять предназначенную для нее функцию. Проверить состояние соединений и креплений подвижных частей, наличие сломанных деталей  или  крепежей,  а  также   другие   обстоятельства,  которые   могут  повлиять  на правильную работу установки. Любая поврежденная деталь должна быть отремонтирована или заменена квалифицированным специалистом. Запрещено использовать установку, если какой-либо элемент управления или переключатель поврежден.

14) Замена частей и аксессуаров. При обслуживании установки используйте только идентичные части для замены. Использование других запчастей ведет к снятию оборудования с гарантии. Применяйте только аксессуары, предназначенные для данной установки.

15) Запрещено работать под воздействием алкоголя или сильнодействующих препаратов. Следует изучать списки противопоказаний в случае приема лекарств, чтобы определить, не повлияет ли это на умственные процессы и реакцию. При возникновении сомнений, воздержитесь от работы.

16) Техническое обслуживание. В целях обеспечения безопасности, профилактический уход и обслуживание должны проводиться регулярно квалифицированным техником.

Информация для лиц с кардиостимуляторами. Лица с кардиостимуляторами должны проконсультироваться с лечащим врачом перед работой с данным оборудованием. Электромагнитные поля вблизи кардиостимулятора могут создавать помехи в работе или поломку последнего. Кроме того, указанные лица должны:

- Соблюдать осторожность при работе возле высоковольтных проводов или распределителя зажигания при работающем двигателе.

- Всегда выключать двигатель перед работой с топливной аппаратурой.

Примечание: Производительность установки может быть разной, в зависимости от изменений воздушного давления и емкости компрессора.
Специфические меры безопасности

Внимание: Эта установка предназначена для работы квалифицированного персонала. Приступать к работе можно только прочитав и поняв предупреждения техники безопасности и правила эксплуатации:
1.  Работайте в сертифицированных ANSI защитных очках.

2.  Не курите вблизи оборудования.

3.  Работайте в хорошо проветриваемом помещении.

4.  При обнаружении утечки в установке или шлангах необходимо немедленно отключить подачу давления и отремонтировать места утечки.

5.  Рекомендуется немедленно убирать всю пролитую или вытекающую жидкость.

6.  Рекомендуется приготовить пустую пластиковую емкость на случай утечки.

7.  На случай возгорания необходимо иметь поблизости огнетушитель типа АВС.

8.  Следует всегда защищать кожу и глаза от контакта с жидкостью и растворителями.

Внимание: Предупреждения, предостережения и инструкции, описанные в данном руководстве, не позволяют предусмотреть все возможные условия и ситуации, которые могут произойти. Само собой разумеется, что такие факторы, как здравый смысл и внимательность оператора не могут быть встроены в оборудование, а должны обеспечиваться человеком.
5. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАТОРЫ
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Можно наблюдать и измерять уровень жидкости в емкостях во время наполнения или слива.
Эксплуатация оборудования
Внимание: Двигатель автомобиля нельзя запускать в закрытой мастерской. Во время работы двигателя выделяется угарный газ, который приводит к летальным последствиям в закрытом помещении. Ранние симптомы отравления угарным газом напоминают признаки гриппа и сопровождаются головной болью, головокружением или тошнотой. Ощутив какие-либо из этих признаков, необходимо немедленно выйти на свежий воздух.
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Подготовка
1. Установить транспортное средство на подъемник или на надежную подставку в хорошо проветриваемой зоне.

2. Подготовить ведро с чистой водой возле установки.

3. Проверить герметичность установки фильтров.

4. Подготовить готовую к использованию свежую охлаждающую жидкость радиатора.
5. Поставить автомобиль на ручной тормоз и отключить двигатель автомобиля.

6. Подключить зажимное устройство к сети 220 В.

7. Расположить установку с одной стороны транспортного средства.

8. Открыть оба шаровых клапана, установленных на шлангах давления и возвратном, затем вставить возвратный шланг (черный) в ведро с жидкостью.

9. Проверить, чтобы вентиль 1 (см.рис.) находился в положении Recycle (рециркуляция),а вентиль 2 в положении OFF (откл).

10. Включить основной переключатель станка, чтобы включился насос. Затем отключить, наблюдая за появлением жидкости из шланга давления (синий).
Цикл очистки

1. Налить немного чистящего раствора в радиатор транспортного средства, затем плотно закрыть крышкой.

2. Отсоединить верхний и патрубок к радиатору, затем используя соответствующие адаптеры и фитинги, подключить два быстроразъемных соединения к радиатору и патрубку.

3. Подключить синий шланг к быстроразъемному соединению на входе в радиатор (возможно, для этого потребуются дополнительные адаптеры и фитинги, находящиеся в коробке с инструментом).
4. Подключить красный шланг с быстроразъемным соединением к внешней емкости с чистящим раствором.
5. Кратковременно включить основной переключатель установки. Чистящий раствор будет перекачиваться из внешней емкости в радиатор. Заполнить систему охлаждения до номинального уровня.
6. Отключить основной переключатель установки. 
7. Подключить красный шланг с быстроразъемным соединением к быстроразъемному соединению на патрубке от двигателя.
8. Включить основной переключатель, и одновременно с этим двигатель. Начнется процесс очистки. Эта процедура займет 5~10 минут.
9. Выключить установку и двигатель после завершения процесса очистки.
10. После выполнения процесса очистки необходимо провести процедуру замены охлаждающей жидкости сначала на водный раствор. А затем на новую охлаждающую жидкость.
Цикл замены охлаждающей жидкости
1. Отсоединить верхний и патрубок к радиатору, затем используя соответствующие адаптеры и фитинги, подключить два быстроразъемных соединения к радиатору и патрубку.

2. Подключить синий шланг к быстроразъемному соединению на входе в радиатор (возможно, для этого потребуются дополнительные адаптеры и фитинги, находящиеся в коробке с инструментом).
3. Открыть крышку емкости установки, чтобы залить необходимое количество свежей охлаждающей жидкости в соответствующую емкость.
4. Подключить возвратный шланг (черный) к отверстию для выхода воды радиатора.
5. Повернуть вентиль 3 (см. рис.) в положение “NEW OIL” (свежая жидкость).
6. Повернуть вентиль 1 (см. рис.) в положение “RETURN”(возврат), повернуть вентиль 2 (см. рис.) в положение “ON” (включено).
7. Включить основной переключатель установки, чтобы задействовать насос, и одновременно с этим запустить двигатель. Свежая охлаждающая жидкость перекачивается в радиатор, одновременно с этим отработанная жидкость сливается в специальную емкость для отработанной жидкости.
8. Можно наблюдать за цветом новой и отработанной жидкости через смотровое стекло (отработанная жидкость не будет чистой).
9. Отключить переключатель, когда в емкости для свежей жидкости уровень станет минимальным.
10. Отсоединить все шланги установки от радиатора и двигателя. Восстановить соединение патрубка и радиатора.
11. Проверить соединения на предмет возможных утечек.
12. Проверить уровень жидкости в расширительном бачке, при необходимости долить новую охлаждающую жидкость.
Удаление отработанной жидкости из установки

1. Повернуть вентиль 3 в положение “USED OIL ” (Отработанное масло).
2. Повернуть вентиль 1 в положение “ RETURN ” (Возврат).
3. Повернуть вентиль 2 в положение “ OFF ” (откл).
4. Вставить синий шланг во внешнюю емкость для слива отработанной жидкости.
5. Включить основной переключатель установки.
6. Когда вся отработанная жидкость будет удалена из специальной емкости для старой жидкости установки во  внешнюю   емкость, необходимо отключить основной переключатель установки и демонтировать воздушную линию. Также следует отсоединить и убрать все шланги.
Аксессуары
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Техническое обслуживание
1. Слить    остатки    жидкости    из    всех    шлангов,    которые    использовались,    в соответствующую    емкость    для    отработанной жидкости.
2. По завершении работы свернуть черный и синий шланги и закрепить их на держателе, расположенном сбоку от установки. Сложить фитинги и шланги в чемодан. Установить чемодан на задней стенке установки.
3. В случае, если поток жидкости, проходящей через установку, становится слишком медленным, следует заменить фильтрующий элемент.
4. Корпус фильтра должен быть герметичным, иначе установка не сможет выполнять  процедуру рециркуляции и очистки.
Устранение неполадок
1. Установка не работает.
Проверить предохранитель и удостовериться в том, что основной переключатель включен.
2. Шланги подсоединены хорошо, но через смотровые стекла не видно потока жидкости.
Проверить  правильность  настроек  переключателей  «Возврат-Рециркуляция»  и «Вкл-Выкл».   Проверить фильтры.
Рекомендации

Совет:   рекомендуется   проводить очистку системы охлаждения двигателя   через   каждые  8000~16000 км  или через полгода. После  очистки  рекомендуется  устанавливать  новый фильтр. Комплектность - 24 шт в упаковке. Фильтр: 2.5 микрометра, белого цвета
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