
Установка для замены

трансмиссионной жидкости
 Модель GD-322
 Руководство по эксплуатации

Технические характеристики
	Параметр
	

Описание

	Функции
	Откачка,    очистка    и    замена    жидкости    в    автоматических    коробках    передач, трансмиссиях,  гидравлических  трансмиссиях,   трансмиссионных  радиаторах  и радиаторных трубках 

	Питание
	230 В, 50 Гц

	Рабочее давление
	250 Вт

	Шланги впуска и возврата жидкости
	3-(2х) 126L x 1/2(диам.) дюймов (1-красный, 1-черный)

(1) 137(L) x 1/2 (диам.) дюймов (красный).

Все с быстро разъёмами мама и папа, 300 PSL (макс. номинальный)

	Манометры давления
	Оба 2-3/4(диам.) дюймов, 0~100 psi, переходы по 20 psi, 0~7 бар, переходы по 1 и 1/10 бар.

	Фильтр
	Масляный   автомобильный   фильтр,   4-3/4   (L)   х   3   (диам.)   дюймов;   17мм   х   1,7 резьба мама

	Емкость
	2 резервуара (для новой и старой жидкости), 30 л на резервуар

	Вес
	60 кг


Сохраните эту инструкцию

Это руководство потребуется для ознакомления с правилами техники безопасности, инструкциями по сборке, процедурами по работе и техническому обслуживанию, списком запчастей и диаграммой. Храните счет-фактуру вместе с руководством. Номер счета-фактуры рекомендуется написать на внутренней стороне установки. Руководство и счет-фактуру необходимо хранить в надежном сухом месте для возможного использования в будущем.

Правила техники безопасности

Внимание: При работе с установкой необходимо обязательно соблюдать основные правила техники безопасности в  целях снижения риска получения травм или повреждений оборудования. Прочитайте инструкцию перед тем, как приступать к работе!
1. Поддерживайте на рабочем месте порядок и чистоту. Загроможденное рабочее место может стать причиной травмы.
2. Обеспечивайте необходимые условия на рабочем месте. Не используйте установку или электрический инструмент во влажной или мокрой среде. Не устраивайте рабочую зону под дождем, обеспечьте хорошее освещение. Не используйте электрический инструмент вблизи с воспламеняющимся газами или жидкостями.
3. Не допускайте детей к оборудованию. Дети не должны находиться в рабочей зоне. Не позволяйте детям прикасаться к станкам, инструментам или соединительным шлангам.
4. Должным образом храните оборудование, которое не используется. Неиспользуемые инструменты и оборудование следует хранить в сухом месте, чтобы предотвратить коррозию. Рекомендуется закрывать инструменты на ключ, чтобы дети не имели к нему доступа.
5. Используйте подходящий инструмент. Не следует пытаться использовать непрофессиональный инструмент или приспособления для работы, которую предусмотрено выполнять специальным профессиональным инструментом. Есть определенные цели, для которых предназначается оборудование. Установка сделает работу лучше и безопаснее в том режиме, на который она рассчитана. Нельзя вносить изменения в установку и использовать ее в целях, для которых она не предназначена.

6. Одевайтесь соответствующим образом. Не надевайте слишком свободную одежду и украшения, которые могут попасть в движущиеся элементы. Защитная электроизолирующая одежда и нескользкая обувь рекомендованы для работы. Длинные волосы следует убирать под головной убор.
7. Используйте защиту для глаз и ушей. Работая с химической пылью или туманом всегда необходимо носить сертифицированный противопылевой респиратор.
8. Не склоняйтесь над станком. Необходимо всегда иметь твердую опору, чтобы не терять равновесия.
9. Бережно обращайтесь с оборудованием. Следует периодически проверять провода и шланги установки на предмет наличия повреждений. Необходимо поддерживать чистоту, всегда очищать от масла и смазки.
10. Убирайте гаечные ключи и отвертки. Проверяйте, чтобы гаечные ключи и отвертки не
оставались на станках и приборах, когда включаете оборудование.

11. Избегайте случайного запуска. Перед тем, как будете подсоединять шланги, убедитесь в том, что давление воздуха отсутствует.
12. Всегда будьте внимательны. Следите за тем, что Вы делаете, проявляйте бдительность. Не работайте на станке в случае усталости.
13. Проверьте установку на наличие поврежденных частей. Перед тем, как приступать к работе, необходимо внимательно проверить все части, которые могут оказаться поврежденными, и выяснить, сможет ли установка работать правильно и выполнять предназначенную для нее функцию. Проверить состояние соединений и креплений подвижных частей, наличие сломанных деталей или крепежей, а также другие обстоятельства, которые могут повлиять на правильную работу установки. Любая поврежденная деталь должна быть отремонтирована или заменена квалифицированным специалистом. Запрещено использовать установку, если какой-либо механизм управления или переключатель поврежден.

14. Замена частей и аксессуаров. При обслуживании установки используйте только идентичные детали для замены. Использование других запчастей ведет к снятию с гарантии. Используйте только аксессуары, предназначенные для данного станка.
15. Запрещено работать под влиянием алкоголя или сильнодействующих препаратов. Следует внимательно изучить списки противопоказаний при приеме лекарств, чтобы определить, не повлияет ли это на умственные процессы и реакцию. При возникновении сомнений, воздержитесь от работы.
16. Техническое обслуживание. В целях обеспечения безопасности, уход и обслуживание должны проводиться регулярно квалифицированным техником.
17. Предостережения при работе с кардиостимулятором. Человек с кардиостимулятором должен проконсультироваться с врачом, прежде чем работать с оборудованием. Электромагнитные поля, находящиеся вблизи кардиостимулятора сердца, могут стать причиной помех или повреждения стимулятора сердца. Кроме того, человек со стимулятором сердца должен быть крайне осторожным при работе поблизости от индукционных катушек, высоковольтных проводов или распределителя при включенном двигателе. При регулировке распределителя двигатель должен быть выключен.
Примечание: Производительность установки может быть разной, в зависимости от изменений воздушного давления и емкости компрессора.

Специальные предупреждения и предостережения по безопасности

Внимание: Эта установка предназначена для работы под управлением квалифицированного и обученного персонала. Приступать к работе можно только, прочитав и поняв предупреждения техники безопасности и правила эксплуатации руководства.

1) Работайте в сертифицированных защитных очках ANSI.

2) Не курите вблизи оборудования.

3) Работайте в хорошо проветриваемом помещении.

4) При обнаружении утечки в установке или шланге, необходимо немедленно отключить воздушное давление и отремонтировать места утечки.

5) Рекомендуется немедленно убирать всю пролитую или утекающую жидкость.

6) Не следует превышать рекомендованное рабочее воздушное давление. Это может привести к повреждению оборудования. См. технические характеристики в начале инструкции.

7) Нельзя использовать никаких моющих средств для очистки системы.

8) На случай утечки следует всегда иметь под рукой пустую пластиковую емкость.

9) На случай пожара, необходимо иметь поблизости огнетушитель с фосфатом аммония (типа АВС).

10)  Следует защищать кожу и глаза от контакта с жидкостью и растворителями.

Внимание: Предупреждения, предостережения и инструкции, описанные в руководстве, не позволяют предусмотреть   все   возможные   условия   и   ситуации,   которые могут произойти. Само собой разумеется, что такие факторы, как здравый смысл и внимательность   оператора не могут быть встроены в оборудование, а должны обеспечиваться человеком.
Распаковка
При распаковке проверьте комплектность изделия. При обнаружении повреждения деталей или их отсутствия, пожалуйста, обратитесь к местному дистрибьютору ATIS.
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Эксплуатация оборудования

Внимание: Не запускайте двигатель автомобиля в гараже или в закрытой мастерской без газоотводного оборудования. Во время работы двигателя выделяется угарный газ, который приводит к летальным последствиям в закрытом помещении. Ранние симптомы отравления угарным газом напоминают признаки гриппа и сопровождаются головной болью, головокружением или тошнотой. Ощутив любой из этих признаков, необходимо немедленно выйти на свежий воздух.

Подготовка оборудования

1. Установить транспортное средство на подъемник или на надежную подставку в хорошо проветриваемой зоне.
2. Поставить автомобиль на ручной тормоз и отключить двигатель автомобиля.

3. Определить точки соединения шлангов трансмиссии и радиатора. См. нижеприведенные иллюстрации. Необходимо строго следовать руководству пользователя транспортного средства придерживаться всех предупреждений техники безопасности и инструкций.

4. Разместить установку по замене трансмиссионной жидкости возле автомобиля.

5. Подключить установку к питанию (220В, 50 Гц)

6. Подготовить свежую трансмиссионную жидкость или чистящий раствор, который будет использоваться.
Цикл очистки
1. Отсоединить обратную линию потока жидкости от трансмиссии и от радиатора.
2. Подсоединить черный шланг установки (обратную линию) к соединителю выпускного отверстия под трансмиссией (могут потребоваться адаптеры или фитинги, поставляемые с установкой). Подсоединить другой шланг к быстроразъему соединению возвратного адаптера установки. См. нижеприведенные иллюстрации.
3. Подсоединить   красный   шланг   (линия   давления)  с быстроразъемным адаптером установки к штуцеру впуска жидкости на трансмиссионном радиаторе.
4. Подсоединить один из прозрачных шлангов комплекта адаптеров или красный шланг к шлангу для закачки свежей жидкости. Вставить другой конец в резервуар с раствором (на дно). Одобренные чистящие растворы должны быть приведены в руководстве по техническому обслуживанию транспортного средства.
5. Повернуть  переключатель топлива регенерация-давление (слева) в положение давление (Pressure).
6. Повернуть обратный переключатель заправки-регенерации (справа) в положение заправки (Filling).
7. После подъема автомобиля включить установку. Начнется процесс закачки чистящего раствора в трансмиссию.
8. Повернуть переключатель топлива регенерация-давление (слева) в положение регенерации (Recycle).
9. Повернуть обратный переключатель заправки-регенерации под давлением (справа) в положение регенерации (Recycle).
10. Включить двигатель, чтобы начать процесс очистки. Это займет около пяти минут. При выполнении этой процедуры, следует наблюдать за потоком жидкости через смотровые окна емкостей.
11. Спустя пять минут отключить двигатель.
12. Отключить питание установи.
13. Приступить к выполнению цикла замены жидкости (см. далее).
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Цикл замены жидкости

1. Оставить черный шланг (обратный) и красный шланг (давления) соединенными, как это было на предыдущем этапе, но отсоединить шланг, подключенный для ввода свежей жидкости.
2. Пересмотреть руководство по техническому обслуживанию  транспортного средства, чтобы определить правильный тип  и объем трансмиссионной жидкости.
3. Открыть крышку для заполнения жидкости в установку и залить необходимое количество свежей трансмиссионной жидкости. Следить за количеством жидкости, заправляемой в резервуар для свежего жидкости установки.

4. Повернуть  переключатель  регенерации-давления (слева) в положение давление  (Pressure).

5. Повернуть переключатель обратной линии слива-регенерации (справа) в положение регенерации (Recycle).
6. Включить установку. Давление станет прокачивать свежую жидкость в систему трансмиссии. Запустить двигатель и наблюдать в смотровое окошко за уровнем новой жидкости а старая жидкость будет сливаться в резервуар для отработанной жидкости. 
7. Во время этой процедуры необходимо следить за потоками свежей и отработанной жидкости. Они должны происходить равномерно. Если новая жидкость протекает быстрее отрегулировать давление шаровым клапаном на черном возвратном шланге.

8. Во время процедуры замещения жидкости, следует последовательно переключить передачи в автомобиле, начиная с первой и задерживаясь на каждой передаче примерно по 10 секунд.

9. При включенном  двигателе следует наблюдать за потоком жидкости через смотровые окна в емкостях для свежей и отработанной жидкости установки. Когда цвет жидкости станет одинаковым в обоих емкостях, процесс можно считать завершенным. Отключить двигатель и выключить установку.
10. Восстановить подключение (обратной) линии вывода трансмиссионной жидкости и штуцера охладителя трансмиссии. Плотно затянуть хомуты.
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Слив отработанной жидкости
1. При помощи шланга-адаптера из комплекта подсоединить один конец
к быстрому разъему шланга нагнетания новой жидкости, а другой конец к быстрому разъему адаптера установки для возвратной линии (см. нижеприведенные иллюстрации).
2. Подсоединить черный шланг к быстрому разъему адаптера слива из установки. Поместить  другой конец  черного  шланга  в  соответствующий  резервуар  для  отходов.
3. Повернуть переключатель давление-регенерация в положение давления (Pressure).
4. Повернуть обратный   переключатель  заправка-регенерация в положение заправка (Filling)
5. Включить установку. Следить за потоком  отработанной жидкости   из   емкости   для   старой жидкости установки.
6. Когда вся отработанная жидкость будет скачана из резервуара отработанной жидкости, отключить   установку и снять воздушную   линию   от  установки.   Также снять остальные шланги.
7. Утилизировать отработанную жидкость и растворители соответствующим образом, как предписывает положение о защите окружающей среды.
Техническое обслуживание
1.
Слить содержимое всех используемых шлангов в соответствующий резервуар для отработанной жидкости.

2. По завершении этой процедуры, свернуть красный и черный шланги и повесить их на боковой держатель установки. Сложить фитинги и шланги обратно в чемодан. Закрепить чемодан на установке сзади.
3. Перед каждой работой с установкой необходимо убирать всю воду, накопившуюся в резервуаре компрессора воздуха. Рекомендуется использовать компрессор с фильтром.
4. В случае, когда жидкость в установке начинает прокачиваться очень медленно, даже при большем давлении воздуха, следует заменить масляный фильтр установки.
Неисправности
1. Установка подключена к сети, но не работает.
Проверить индикатор питания в сети

2. Шланги подсоединены, но в смотровых окошках не наблюдается потока жидкости, даже с более высоким воздушным давлением.

Проверить правильность регулировки переключателя давление-регенерация и обратного переключателя слив-регенерация.
3. Шланги подсоединены, но в смотровых окошках не наблюдается потока жидкости, даже с более высоким воздушным давлением и с включенным двигателем. 
Проверить правильность подсоединения шлангов ввода и вывода жидкости.

Список адаптеров и фиттингов
	Серийный Номер
	Внешний Вид
	Количество
	Серийный Номер
	Внешний Вид
	Количество

	AX-8701
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	1
	AX-8717
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